**Załącznik nr 1B do SIWZ**

**Spółdzielnia Mieszkaniowa**

**„Środula”**

**ul. Prusa 1,**

**41-219 Sosnowiec**

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót (tabele elementów scalonych)** |

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na**

**zadanie pn.:**

*„Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach:*

*Pola 1-13\*,*

*Rodakowskiego 1-15\*,*

*Ujejskiego 2-12\*,*

*Witkiewicza 10-20\*,*

*Kossaka 12-28\*,*

*Matejki 31-43\*,*

*Grottgera 19-31\*,*

*Wyspiańskiego 81-89\*”*

*nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.*

**znak sprawy: ZP1/2018**

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

*(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)*

Przedkładamy zestawienie wartości rzeczowych robót (tabele elementów scalonych):

|  |
| --- |
| **Tabela elementów scalonych** |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Pola 1-13 w Sosnowcu |
|  |  |  |
| Numer elementu  | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |   |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |   |
| 1.2 | Roboty demontażowe |   |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |   |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |   |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |   |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |   |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |   |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm |   |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie |   |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm |   |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |   |
| 1.12 | Wymiana parapetów |   |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |   |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej |   |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |   |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |   |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |   |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |   |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |   |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |   |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |   |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |   |
| 2.5 | Wymiana balustrad loggii |   |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |   |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |   |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |   |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |   |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |   |
|   | Razem k.b. |   |
|   | Podatek VAT 8% |   |
|   | Ogółem |   |

 Data: ..........................................

 …………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Tabela elementów scalonych** |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Rodakowskiego 1-15 w Sosnowcu |
|  |  |  |
| Numer elementu  | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |   |
| 1.2 | Roboty demontażowe |   |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |   |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |   |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |   |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |   |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |   |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm |   |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie |   |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm |   |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |   |
| 1.12 | Wymiana parapetów |   |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |   |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej |   |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |   |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |   |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |   |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |   |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |   |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |   |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |   |
| 2.5 | Wymiana balustrad loggii |   |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |   |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |   |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |   |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |   |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |   |
|   | Razem k.b. |  |
|   | Podatek VAT 8% |   |
|   | Ogółem |  |

 Data: ..........................................

 …………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Tabela elementów scalonych** |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. K. Ujejskiego 2-12 w Sosnowcu |
|  |  |  |
| Numer elementu  | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |   |
| 1.2 | Roboty demontażowe |   |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |   |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |   |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |   |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |   |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |   |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm |   |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie |   |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm |   |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |   |
| 1.12 | Wymiana parapetów |   |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |   |
| 1.14 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |   |
| 1.15 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |   |
| 1.16 | Docieplenie sufitu przewiązki |   |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |   |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |   |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |   |
| 2.4 | Remont zadaszeń nad parterem |   |
| 2.5 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |   |
| 2.6 | Wymiana balustrad loggii |   |
| 2.7 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |   |
| 2.8 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |   |
| 2.9 | Roboty towarzyszące |   |
| 2.10 | M-ż budek dla ptaków |   |
| 2.11 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |   |
|   | Razem k.b. |  |
|   | Podatek VAT 8% |   |
|   | Ogółem |  |

 Data: ..........................................

 …………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Tabela elementów scalonych** |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Witkiewicza 10-20 w Sosnowcu |
|  |  |  |
| Numer elementu  | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |   |
| 1.2 | Roboty demontażowe |   |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |   |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |   |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |   |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |   |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |   |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną mineralną . |   |
| 1.9 | Docieplenie ścian loggi styropianem EPS 0-31 i wełną mineralną. |   |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną mineralną. |   |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |   |
| 1.12 | Wymiana parapetów |   |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |   |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |   |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |   |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr 11 cm |   |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |   |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |   |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |   |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |   |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |   |
| 2.5 | Wymiana balustrad loggii |   |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |   |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |   |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |   |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |   |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |   |
|   | Razem k.b. |  |
|   | Podatek VAT 8% |   |
|   | Ogółem |  |

 Data: ..........................................

 …………………….………………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Tabela elementów scalonych** |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Kossaka 12-28 w Sosnowcu |
|  |  |  |
| Numer elementu  | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |   |
| 1.2 | Roboty demontażowe |   |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |   |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |   |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |   |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |   |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |   |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm |   |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie |   |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm |   |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |   |
| 1.12 | Wymiana parapetów |   |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |   |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |   |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |   |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |   |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |   |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |   |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |   |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |   |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |   |
| 2.5 | Wymiana balustrad loggii |   |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |   |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |   |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |   |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |   |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |   |
|   | Razem k.b. |  |
|   | Podatek VAT 8% |   |
|   | Ogółem |  |

 Data: ..........................................

 …………………….……………………………………………..

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Tabela elementów scalonych** |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Matejki 31-43 w Sosnowcu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer elementu  | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |   |
| 1.2 | Roboty demontażowe |   |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |   |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |   |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |   |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |   |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |   |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm |   |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie |   |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm |   |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |   |
| 1.12 | Wymiana parapetów |   |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |   |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |   |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |   |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |   |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |   |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |   |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |   |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |   |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |   |
| 2.5 | Wymiana balustrad loggii |   |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |   |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |   |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |   |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |   |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |   |
|   | Razem k.b. |  |
|   | Podatek VAT 8% |   |
|   | Ogółem |  |

Data: .......................................... …………………….……………………………………………..

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Tabela elementów scalonych** |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Grottgera 19-31 w Sosnowcu |
| Numer elementu  | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |   |
| 1.2 | Roboty demontażowe |   |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |   |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |   |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |   |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |   |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |   |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 . |   |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 - loggie |   |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 |   |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |   |
| 1.12 | Wymiana parapetów |   |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |   |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |   |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |   |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |   |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |   |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |   |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |   |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |   |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |   |
| 2.5 | Wymiana starych balustrad loggii oraz renowacja wcześniej wymienionych |   |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |   |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |   |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |   |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |   |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |   |
|   | Razem k.b. |  |
|   | Podatek VAT 8% |   |
|   | Ogółem |  |

Data: ..........................................

 …………………….……………………………………………..

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Tabela elementów scalonych** |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Wyspiańskiego 81-89 w Sosnowcu |
|  |  |  |
| Numer elementu  | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |   |
| 1.2 | Roboty demontażowe |   |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |   |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |   |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |   |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |   |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |   |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm |   |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie |   |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm |   |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |   |
| 1.12 | Wymiana parapetów |   |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |   |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |   |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |   |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |   |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |   |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |   |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |   |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |   |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |   |
| 2.5 | Wymiana balustrad loggii |   |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |   |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |   |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |   |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |   |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |   |
|   | Razem k.b. |  |
|   | Podatek VAT 8% |   |
|   | Ogółem |  |

Data: ..........................................

 …………………….……………………………………………..

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)