**Załącznik nr 1B do SIWZ**

**Spółdzielnia Mieszkaniowa**

**„Środula”**

**ul. Prusa 1,**

**41-219 Sosnowiec**

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót (tabele elementów scalonych)** |

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na**

**zadanie pn.:**

*„Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach:*

*Pola 1-13\*,*

*Rodakowskiego 1-15\*,*

*Ujejskiego 2-12\*,*

*Witkiewicza 10-20\*,*

*Kossaka 12-28\*,*

*Matejki 31-43\*,*

*Grottgera 19-31\*,*

*Wyspiańskiego 81-89\*”*

*nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.*

**znak sprawy: ZP1/2018**

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

*(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)*

Przedkładamy zestawienie wartości rzeczowych robót (tabele elementów scalonych):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela elementów scalonych** | | | | | |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Pola 1-13 w Sosnowcu | | | | | |
|  | |  | |  | |
| Numer elementu | | Opis robót | | Wartość | |
| *1* | | *2* | | *3* | |
| 1. | | **Roboty wg audytu** | |  | |
| 1.1 | | Rusztowania i roboty przygotowawcze | |  | |
| 1.2 | | Roboty demontażowe | |  | |
| 1.3 | | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych | |  | |
| 1.4 | | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami | |  | |
| 1.5 | | Ułożenie opaski wokół budynku | |  | |
| 1.6 | | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu | |  | |
| 1.7 | | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm | |  | |
| 1.8 | | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm | |  | |
| 1.9 | | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie | |  | |
| 1.10 | | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm | |  | |
| 1.11 | | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku | |  | |
| 1.12 | | Wymiana parapetów | |  | |
| 1.13 | | Obróbki blacharskie dachu | |  | |
| 1.14 | | Montaż stolarki drzwiowej | |  | |
| 1.15 | | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm | |  | |
| 1.16 | | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm | |  | |
| 1.17 | | Docieplenie sufitu przewiązki | |  | |
| 2. | | **Roboty pozaaudytowe** | |  | |
| 2.1 | | Tynki na ścianach niedocieplanych | |  | |
| 2.2 | | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki | |  | |
| 2.3 | | Remont instalacji odgromowej | |  | |
| 2.4 | | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie | |  | |
| 2.5 | | Wymiana balustrad loggii | |  | |
| 2.6 | | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu | |  | |
| 2.7 | | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść | |  | |
| 2.8 | | Roboty towarzyszące | |  | |
| 2.9 | | M-ż budek dla ptaków | |  | |
| 2.10 | | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek | |  | |
|  | | Razem k.b. | |  | |
|  | | Podatek VAT 8% | |  | |
|  | | Ogółem | |  | |

Data: ..........................................

…………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub   
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabela elementów scalonych** | | |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Rodakowskiego 1-15 w Sosnowcu | | |
|  |  |  |
| Numer elementu | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |  |
| 1.2 | Roboty demontażowe |  |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |  |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |  |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |  |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |  |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |  |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm |  |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie |  |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm |  |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |  |
| 1.12 | Wymiana parapetów |  |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |  |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej |  |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |  |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |  |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |  |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |  |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |  |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |  |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |  |
| 2.5 | Wymiana balustrad loggii |  |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |  |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |  |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |  |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |  |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |  |
|  | Razem k.b. |  |
|  | Podatek VAT 8% |  |
|  | Ogółem |  |

Data: ..........................................

…………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub   
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela elementów scalonych** | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. K. Ujejskiego 2-12 w Sosnowcu | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |
| Numer elementu | | Opis robót | | Wartość | |
| *1* | | *2* | | *3* | |
| 1. | | **Roboty wg audytu** | |  | |
| 1.1 | | Rusztowania i roboty przygotowawcze | |  | |
| 1.2 | | Roboty demontażowe | |  | |
| 1.3 | | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych | |  | |
| 1.4 | | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami | |  | |
| 1.5 | | Ułożenie opaski wokół budynku | |  | |
| 1.6 | | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu | |  | |
| 1.7 | | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm | |  | |
| 1.8 | | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm | |  | |
| 1.9 | | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie | |  | |
| 1.10 | | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm | |  | |
| 1.11 | | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku | |  | |
| 1.12 | | Wymiana parapetów | |  | |
| 1.13 | | Obróbki blacharskie dachu | |  | |
| 1.14 | | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm | |  | |
| 1.15 | | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm | |  | |
| 1.16 | | Docieplenie sufitu przewiązki | |  | |
| 2. | | **Roboty pozaaudytowe** | |  | |
| 2.1 | | Tynki na ścianach niedocieplanych | |  | |
| 2.2 | | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki | |  | |
| 2.3 | | Remont instalacji odgromowej | |  | |
| 2.4 | | Remont zadaszeń nad parterem | |  | |
| 2.5 | | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie | |  | |
| 2.6 | | Wymiana balustrad loggii | |  | |
| 2.7 | | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu | |  | |
| 2.8 | | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść | |  | |
| 2.9 | | Roboty towarzyszące | |  | |
| 2.10 | | M-ż budek dla ptaków | |  | |
| 2.11 | | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek | |  | |
|  | | Razem k.b. | |  | |
|  | | Podatek VAT 8% | |  | |
|  | | Ogółem | |  | |

Data: ..........................................

…………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub   
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela elementów scalonych** | | | | | |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Witkiewicza 10-20 w Sosnowcu | | | | | |
|  | |  | |  | |
| Numer elementu | | Opis robót | | Wartość | |
| *1* | | *2* | | *3* | |
| 1. | | **Roboty wg audytu** | |  | |
| 1.1 | | Rusztowania i roboty przygotowawcze | |  | |
| 1.2 | | Roboty demontażowe | |  | |
| 1.3 | | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych | |  | |
| 1.4 | | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami | |  | |
| 1.5 | | Ułożenie opaski wokół budynku | |  | |
| 1.6 | | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu | |  | |
| 1.7 | | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm | |  | |
| 1.8 | | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną mineralną . | |  | |
| 1.9 | | Docieplenie ścian loggi styropianem EPS 0-31 i wełną mineralną. | |  | |
| 1.10 | | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną mineralną. | |  | |
| 1.11 | | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku | |  | |
| 1.12 | | Wymiana parapetów | |  | |
| 1.13 | | Obróbki blacharskie dachu | |  | |
| 1.14 | | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | |  | |
| 1.15 | | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm | |  | |
| 1.16 | | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr 11 cm | |  | |
| 1.17 | | Docieplenie sufitu przewiązki | |  | |
| 2. | | **Roboty pozaaudytowe** | |  | |
| 2.1 | | Tynki na ścianach niedocieplanych | |  | |
| 2.2 | | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki | |  | |
| 2.3 | | Remont instalacji odgromowej | |  | |
| 2.4 | | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie | |  | |
| 2.5 | | Wymiana balustrad loggii | |  | |
| 2.6 | | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu | |  | |
| 2.7 | | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść | |  | |
| 2.8 | | Roboty towarzyszące | |  | |
| 2.9 | | M-ż budek dla ptaków | |  | |
| 2.10 | | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek | |  | |
|  | | Razem k.b. | |  | |
|  | | Podatek VAT 8% | |  | |
|  | | Ogółem | |  | |

Data: ..........................................

…………………….………………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub   
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela elementów scalonych** | | | | | |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Kossaka 12-28 w Sosnowcu | | | | | |
|  | |  | |  | |
| Numer elementu | | Opis robót | | Wartość | |
| *1* | | *2* | | *3* | |
| 1. | | **Roboty wg audytu** | |  | |
| 1.1 | | Rusztowania i roboty przygotowawcze | |  | |
| 1.2 | | Roboty demontażowe | |  | |
| 1.3 | | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych | |  | |
| 1.4 | | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami | |  | |
| 1.5 | | Ułożenie opaski wokół budynku | |  | |
| 1.6 | | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu | |  | |
| 1.7 | | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm | |  | |
| 1.8 | | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm | |  | |
| 1.9 | | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie | |  | |
| 1.10 | | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm | |  | |
| 1.11 | | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku | |  | |
| 1.12 | | Wymiana parapetów | |  | |
| 1.13 | | Obróbki blacharskie dachu | |  | |
| 1.14 | | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | |  | |
| 1.15 | | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm | |  | |
| 1.16 | | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm | |  | |
| 1.17 | | Docieplenie sufitu przewiązki | |  | |
| 2. | | **Roboty pozaaudytowe** | |  | |
| 2.1 | | Tynki na ścianach niedocieplanych | |  | |
| 2.2 | | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki | |  | |
| 2.3 | | Remont instalacji odgromowej | |  | |
| 2.4 | | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie | |  | |
| 2.5 | | Wymiana balustrad loggii | |  | |
| 2.6 | | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu | |  | |
| 2.7 | | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść | |  | |
| 2.8 | | Roboty towarzyszące | |  | |
| 2.9 | | M-ż budek dla ptaków | |  | |
| 2.10 | | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek | |  | |
|  | | Razem k.b. | |  | |
|  | | Podatek VAT 8% | |  | |
|  | | Ogółem | |  | |

Data: ..........................................

…………………….……………………………………………..

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub   
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Tabela elementów scalonych** |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Matejki 31-43 w Sosnowcu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer elementu | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |  |
| 1.2 | Roboty demontażowe |  |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |  |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |  |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |  |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |  |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |  |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm |  |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie |  |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm |  |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |  |
| 1.12 | Wymiana parapetów |  |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |  |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |  |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |  |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |  |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |  |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |  |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |  |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |  |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |  |
| 2.5 | Wymiana balustrad loggii |  |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |  |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |  |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |  |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |  |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |  |
|  | Razem k.b. |  |
|  | Podatek VAT 8% |  |
|  | Ogółem |  |

Data: .......................................... …………………….……………………………………………..

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub   
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabela elementów scalonych** | | |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Grottgera 19-31 w Sosnowcu | | |
| Numer elementu | Opis robót | Wartość | |
| *1* | *2* | *3* | |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  | |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |  | |
| 1.2 | Roboty demontażowe |  | |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |  | |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |  | |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |  | |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |  | |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |  | |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 . |  | |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 - loggie |  | |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 |  | |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |  | |
| 1.12 | Wymiana parapetów |  | |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |  | |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |  | |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |  | |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |  | |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |  | |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  | |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |  | |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |  | |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |  | |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |  | |
| 2.5 | Wymiana starych balustrad loggii oraz renowacja wcześniej wymienionych |  | |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |  | |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |  | |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |  | |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |  | |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |  | |
|  | Razem k.b. |  | |
|  | Podatek VAT 8% |  | |
|  | Ogółem |  | |

Data: ..........................................

…………………….……………………………………………..

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub   
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabela elementów scalonych** | | |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Wyspiańskiego 81-89 w Sosnowcu | | |
|  |  |  |
| Numer elementu | Opis robót | Wartość |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | **Roboty wg audytu** |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |  |
| 1.2 | Roboty demontażowe |  |
| 1.3 | Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy pracach rozbiórkowych |  |
| 1.4 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji płyt kotwami |  |
| 1.5 | Ułożenie opaski wokół budynku |  |
| 1.6 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną - 0,50m poniżej poziomu terenu |  |
| 1.7 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm |  |
| 1.8 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40 i wełną gr.15 cm |  |
| 1.9 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-31 i wełną gr.9 cm - loggie |  |
| 1.10 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 i wełną gr. 3cm |  |
| 1.11 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |  |
| 1.12 | Wymiana parapetów |  |
| 1.13 | Obróbki blacharskie dachu |  |
| 1.14 | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |  |
| 1.15 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 17cm |  |
| 1.16 | Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm |  |
| 1.17 | Docieplenie sufitu przewiązki |  |
| 2. | **Roboty pozaaudytowe** |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |  |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |  |
| 2.3 | Remont instalacji odgromowej |  |
| 2.4 | Wymiana obróbek blacharskich daszków w związku z dociepleniem - przy ścianie |  |
| 2.5 | Wymiana balustrad loggii |  |
| 2.6 | M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami - wg projektu |  |
| 2.7 | Malowanie elementów stalowych - poręczy i zadaszeń wejść |  |
| 2.8 | Roboty towarzyszące |  |
| 2.9 | M-ż budek dla ptaków |  |
| 2.10 | Wykonanie obróbek blacharskich i czapek betonowych prefabrykowanych na murkach oporowych schodów w przejściach przez budynek |  |
|  | Razem k.b. |  |
|  | Podatek VAT 8% |  |
|  | Ogółem |  |

Data: ..........................................

…………………….……………………………………………..

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub   
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)